|  |  |
| --- | --- |
|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Московская, 36 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин декабрь 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
| с | по |
| 16 | декабрь | 01.12.2014 | 31.12.2014 |
| **А К Т** |
| **О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ** |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
|  |
| Сметная стоимость: | **92.043** | тыс. руб. |
| монтажных работ: | **2.612** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **0.246** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **19.438** | тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Э02-04-001-14** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Осмотр вводных электрических щитков** | **100 шт.** |  | **0.01** | **1 570.14** | **15.70** |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 28.30 |
|  |
| **2.** | **Э02-04-001-12** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках** | **100 лестничных клеток** |  | **0.27** | **758.52** | **204.80** |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 2.43 | 84.280 | 204.80 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 153.60 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 10.75 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 369.15 |
|  |
| **3.** | **Э02-04-001-11** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях** | **1000 м2** |  | **5** | **337.12** | **1 685.60** |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 20 | 84.280 | 1 685.60 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 1 264.20 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 88.49 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 038.29 |
|  |
| **4.** | **Э03-13-001-10** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Профосмотр колодцев канализации** | **1 шт.** |  | **5** | **141.53** | **707.66** |
| 4. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 6.55 | 76.530 | 501.27 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.35 | 589.67 | 206.38 |
| (1) | *143.42* | *50.20* |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 375.95 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 32.51 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 116.12 |
|  |
| **5.** | **Э02-01-002-46** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Очистка канализационной сети внутренней в подвале** | **100 м трубопровода** |  | **0.26** | **2 323.65** | **604.15** |
| 5. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 8.372 | 71.980 | 602.62 |
| 5. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0026 | 589.67 | 1.53 |
| (1) | *143.42* | *0.37* |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 451.97 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 31.68 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 087.80 |
|  |
| **7.** | **Э03-12-002-03** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Изготовление решетки в подвал** | **1 т конструкций** |  | **0.062** | **12 872.41** | **798.09** |
| 7. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 126 | 7.812 | 84.280 | 658.40 |
| *7. 2.* | *з1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.5* | *0.031* | *204.090* | *6.33* |
| 7. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.5 | 0.031 | 569.94 | 17.67 |
| (1) | *204.09* | *6.33* |
| 7. 4. | х03-0404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1.37 | 0.08494 | 15.45 | 1.31 |
| 7. 5. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 33.44 | 2.07328 | 35.48 | 73.56 |
| 7. 6. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.7 | 0.0434 | 2.75 | 0.12 |
| 7. 7. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.5 | 0.031 | 7.02 | 0.22 |
| 7. 8. | х33-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.4 | 0.0248 | 16.95 | 0.42 |
| 7. 9. | х33-0900 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.-ч | 2.6 | 0.1612 | 155.83 | 25.12 |
| 7. 10. | х35-0451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 0.7 | 0.0434 | 3.23 | 0.14 |
| 7. 11. | х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.5 | 0.031 | 681.81 | 21.14 |
| (1) | *143.42* | *4.45* |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 498.55 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 38.90 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 335.54 |
|  |
| **8.** | **Э03-12-001-01** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м** | **1 т конструкций** |  | **0.062** | **8 696.98** | **539.21** |
| 8. 1. | з1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 63.28 | 3.92336 | 77.390 | 303.63 |
| *8. 2.* | *з1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *3.82* | *0.23684* | *204.090* | *48.34* |
| 8. 3. | х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.1 | 0.0062 | 501.54 | 3.11 |
| (1) | *204.09* | *1.27* |
| 8. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00744 | 558.52 | 4.16 |
| (1) | *204.09* | *1.52* |
| 8. 5. | х02-1244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 3.6 | 0.2232 | 988.58 | 220.65 |
| (1) | *204.09* | *45.55* |
| 8. 6. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.46 | 0.09052 | 2.75 | 0.25 |
| 8. 7. | х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.1 | 0.0062 | 76.26 | 0.47 |
| 8. 8. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.01178 | 589.67 | 6.95 |
| (1) | *143.42* | *1.69* |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 263.98 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 24.10 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 827.28 |
|  |
| **9.** | **С102-1** | **Арматура А500С** | **кг** |  | **11** | **26.49** | **291.39** |
|  |
| **10.** | **С102-2** | **Труба 40х20х1,5** | **м** |  | **9** | **50.33** | **452.97** |
|  |
| **11.** | **С102-3** | **Труба 20х2,8** | **м** |  | **3.45** | **50.81** | **175.29** |
|  |
| **12.** | **С102-4** | **уголок 50х4** | **кг** |  | **20** | **28.39** | **567.80** |
|  |
| **13.** | **С102-5** | **Диск отрезной по металу** | **шт** |  | **10** | **25.00** | **250.00** |
|  |
| **15.** | **Э02-02-001-19** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Смена параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100** | **1 задвижка** |  | **2** | **2 049.45** | **4 098.89** |
| 15. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 5.6 | 68.290 | 382.42 |
| 15. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 5.6 | 84.280 | 471.97 |
| 15. 3. | с302-9119-1 | Кран шаровой стальной д.50мм | шт | 1 | 2 | 1 622.25 | 3 244.50 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 640.79 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 142.19 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 881.87 |
|  |
| **16.** | **Э02-05-003-14** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм** | **1 счетчик (водомер)** |  | **2** | **39.75** | **79.49** |
| 16. 1. | з1-0038 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 0.41 | 0.82 | 82.560 | 67.70 |
| 16. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.02 | 589.67 | 11.79 |
| (1) | *143.42* | *2.87* |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 50.78 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 3.91 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 134.17 |
|  |
| **17.** | **Э02-02-003-117** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Щитки , устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг** | **1 шт.** |  | **1** | **251.10** | **251.10** |
| 17. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 2.77 | 2.77 | 86.130 | 238.58 |
| *17. 2.* | *з1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.01* | *0.01* | *204.090* | *2.04* |
| 17. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 569.94 | 5.70 |
| (1) | *204.09* | *2.04* |
| 17. 4. | х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 681.81 | 6.82 |
| (1) | *143.42* | *1.43* |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 180.47 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 12.95 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 444.51 |
|  |
| **18.** | **Э02-02-003-48** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах** | **100 м** |  | **0.15** | **3 092.27** | **463.84** |
| 18. 1. | з1-0038 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 37 | 5.55 | 82.560 | 458.21 |
| *18. 2.* | *з1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.03* | *0.0045* | *204.090* | *0.92* |
| 18. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0045 | 569.94 | 2.56 |
| (1) | *204.09* | *0.92* |
| 18. 4. | х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0045 | 681.81 | 3.07 |
| (1) | *143.42* | *0.65* |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 344.35 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 24.25 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 832.43 |
|  |
| **21.** | **Э02-02-001-02** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметр труб, мм: 20 (уплотнительный состав)** | **1 м** |  | **3** | **320.40** | **961.19** |
| 21. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.1 | 6.3 | 68.290 | 430.23 |
| 21. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.1 | 6.3 | 84.280 | 530.96 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 720.89 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 50.46 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 732.54 |
|  |
| **22.** | **Э02-02-001-04** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметр труб, мм: 32 (уплотнительный состав)** | **1 м** |  | **3** | **350.91** | **1 052.73** |
| 22. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.3 | 6.9 | 68.290 | 471.20 |
| 22. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.3 | 6.9 | 84.280 | 581.53 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 789.55 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 55.27 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 897.55 |
|  |
| **23.** | **Э02-05-003-01** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм** | **1 соединение** |  | **4** | **104.19** | **416.77** |
| 23. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 0.96 | 3.84 | 86.130 | 330.74 |
| 23. 2. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.44 | 1.76 | 35.48 | 62.44 |
| 23. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.04 | 589.67 | 23.59 |
| (1) | *143.42* | *5.74* |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 248.06 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 19.94 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 684.77 |
|  |
| **25.** | **С101-1** | **Автомат Узола ВА** | **шт** |  | **1** | **71.78** | **71.78** |
|  |
| **26.** | **С101-2** | **Корпус мет ЩРН** | **шт** |  | **1** | **635.62** | **635.62** |
|  |
| **27.** | **С101-3** | **Круг отрезной по мет.** | **шт** |  | **3** | **15.00** | **45.00** |
|  |
| **28.** | **С101-4** | **Провод 2х2,5** | **м** |  | **15** | **22.00** | **330.00** |
|  |
| **29.** | **С101-5** | **труба 20х2,8** | **шт** |  | **3** | **49.51** | **148.53** |
|  |
| **30.** | **С101-5** | **труба 32х2,8** | **шт** |  | **3** | **83.05** | **249.15** |
|  |
| **31.** | **С101-7** | **фланец стальн. 20х10** | **шт** |  | **2** | **76.44** | **152.88** |
|  |
| **32.** | **С101-8** | **фланец стальн. 32х10** | **шт** |  | **2** | **120.62** | **241.24** |
|  |
| **33.** | **С101-9** | **шпилька 10х1000** | **шт** |  | **1.5** | **45.00** | **67.50** |
|  |
| **34.** | **С101-10** | **шпилька 12х1000** | **шт** |  | **1.5** | **70.00** | **105.00** |
|  |
| **35.** | **С101-11** | **гайка М10** | **шт** |  | **12** | **1.80** | **21.60** |
|  |
| **36.** | **С101-12** | **гайка М12** | **шт** |  | **12** | **2.50** | **30.00** |
|  |
| **37.** | **С101-13** | **Электроды №3 5кг** | **шт** |  | **1** | **480.00** | **480.00** |
|  |
| **38.** | **С101-14** | **Шайба увел. М10** | **шт** |  | **12** | **2.00** | **24.00** |
|  |
| **39.** | **С101-15** | **Шайба увел. М12** | **шт** |  | **12** | **3.00** | **36.00** |
|  |
| **40.** | **С101-16** | **Расходомер д.20** | **шт** |  | **1** | **9 502.00** | **9 502.00** |
|  |
| **41.** | **С101-17** | **Расходомер д.32** | **шт** |  | **1** | **9 915.00** | **9 915.00** |
|  |
|  |
|  | **Раздел 1. Л.Н.Просвиркина** |
|  |
| **42.** | **Э03-05-002-07** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Смена дверных приборов шпингалеты** | **1 прибор** |  | **7** | **140.78** | **985.48** |
| 42. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.47 | 10.29 | 75.670 | 778.64 |
| 42. 2. | с101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0.0001 | 0.0007 | 45 483.05 | 31.84 |
| 42. 3. | с101-2001 | Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные | компл. | 1 | 7 | 25.00 | 175.00 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 583.98 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 47.08 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 616.54 |
|  |
| **43.** | **Э03-05-002-50** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Смена дверных приборов пружины** | **1 прибор** |  | **7** | **91.77** | **642.39** |
| 43. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.57 | 3.99 | 75.670 | 301.92 |
| 43. 2. | с101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0.00008 | 0.00056 | 45 483.05 | 25.47 |
| 43. 3. | с101-2004 | Пружины | компл. | 1 | 7 | 45.00 | 315.00 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 226.44 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 26.06 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 894.89 |
|  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  |  | **1 627.87** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **1 627.87** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75)** |  |  |  |  | **810.42** |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3)** |  |  |  |  | **73.15** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **2 511.44** |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  |  | **2 511.44** |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  |  | **810.42** |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  |  | **73.15** |
|  | **Оплата основных рабочих** |  |  |  |  | **1 080.56** |
|  | **Трудозатраты осн. рабочих** |  |  |  |  | **14.28** |
|  |
|  | **Раздел 2. Л.Н.Просвиркина (1-7 частино)** |
|  |
| **44.** | **Е13-06-003-01;** **(Постановление № 135 от 29.03.2010)** | **Очистка поверхности щетками** | **1 м2 очищаемой поверхности** |  | **26** | **102.15** | **2 656.02** |
|  |  | ***Начисления: Н5= 1.5*** |
| 44. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.35 | 35.1 | 75.670 | 2 656.02 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 1 992.02 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 79.68 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 727.72 |
|  |
| **45.** | **Э03-09-001-37** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **шпатлевка стен, подготовленным под окраску** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** |  | **0.335** | **2 446.79** | **819.67** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5*** |
| 45. 1. | з1-0039 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 17.985 | 6.024975 | 83.420 | 502.60 |
| *45. 2.* | *з1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.015* | *0.005025* | *143.420* | *0.72* |
| 45. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.015 | 0.005025 | 273.35 | 1.37 |
| (1) | *143.42* | *0.72* |
| 45. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.045 | 0.015075 | 589.67 | 8.89 |
| (1) | *143.42* | *2.16* |
| 45. 5. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4.4 | 1.474 | 105.40 | 155.36 |
| 45. 6. | с101-1667-1 | Шпатлевка финишная | т | 0.029 | 0.009715 | 15 500.00 | 150.58 |
| 45. 7. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.15 | 0.05025 | 17.21 | 0.86 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 377.49 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 35.91 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 233.07 |
|  |
| **46.** | **Э03-09-001-37** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **шпатлевка стен, подготовленным под окраску 2-ой слой** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** |  | **0.335** | **1 835.09** | **614.75** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.125, Н4= 1.125, Н5= 1.125, Н48= 0.75*** |
| 46. 1. | з1-0039 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 13.48875 | 4.51873125 | 83.420 | 376.95 |
| *46. 2.* | *з1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.01125* | *0.00376875* | *143.420* | *0.54* |
| 46. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01125 | 0.00376875 | 273.35 | 1.03 |
| (1) | *143.42* | *0.54* |
| 46. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03375 | 0.01130625 | 589.67 | 6.67 |
| (1) | *143.42* | *1.62* |
| 46. 5. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 3.3 | 1.1055 | 105.40 | 116.52 |
| 46. 6. | с101-1667-1 | Шпатлевка финишная | т | 0.02175 | 0.00728625 | 15 500.00 | 112.94 |
| 46. 7. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.1125 | 0.0376875 | 17.21 | 0.65 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 283.12 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 26.94 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 924.80 |
|  |
| **47.** | **Э03-09-001-38** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **шпатлевка потолков, подготовленных под окраску** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** |  | **0.12** | **3 066.47** | **367.98** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5*** |
| 47. 1. | з1-0039 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 24.75 | 2.97 | 83.420 | 247.76 |
| *47. 2.* | *з1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.015* | *0.0018* | *143.420* | *0.26* |
| 47. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.015 | 0.0018 | 273.35 | 0.49 |
| (1) | *143.42* | *0.26* |
| 47. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.0072 | 589.67 | 4.25 |
| (1) | *143.42* | *1.03* |
| 47. 5. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4.4 | 0.528 | 105.40 | 55.65 |
| 47. 6. | с101-1667-1 | Шпатлевка финишная | т | 0.032 | 0.00384 | 15 500.00 | 59.52 |
| 47. 7. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.15 | 0.018 | 17.21 | 0.31 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 186.02 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 16.62 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 570.61 |
|  |
| **48.** | **Э03-09-001-38** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **шпатлевка потолков, подготовленных под окраску 2-ой слой** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** |  | **0.12** | **2 299.85** | **275.98** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.125, Н4= 1.125, Н5= 1.125, Н48= 0.75*** |
| 48. 1. | з1-0039 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 18.5625 | 2.2275 | 83.420 | 185.82 |
| *48. 2.* | *з1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.01125* | *0.00135* | *143.420* | *0.19* |
| 48. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01125 | 0.00135 | 273.35 | 0.37 |
| (1) | *143.42* | *0.19* |
| 48. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.045 | 0.0054 | 589.67 | 3.18 |
| (1) | *143.42* | *0.77* |
| 48. 5. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 3.3 | 0.396 | 105.40 | 41.74 |
| 48. 6. | с101-1667-1 | Шпатлевка финишная | т | 0.024 | 0.00288 | 15 500.00 | 44.64 |
| 48. 7. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.1125 | 0.0135 | 17.21 | 0.23 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 139.51 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 12.46 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 427.95 |
|  |
| **49.** | **Э03-09-001-137** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков** | **100 м2 покрытия** |  | **0.12** | **3 014.67** | **361.76** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5*** |
| 49. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 12.15 | 1.458 | 84.280 | 122.88 |
| *49. 2.* | *з1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.015* | *0.0018* | *143.420* | *0.26* |
| 49. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.015 | 0.0018 | 273.35 | 0.49 |
| (1) | *143.42* | *0.26* |
| 49. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.015 | 0.0018 | 589.67 | 1.06 |
| (1) | *143.42* | *0.26* |
| 49. 5. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.012 | 17.21 | 0.21 |
| 49. 6. | с101-9732 | Грунтовка | т | 0.013 | 0.00156 | 152 000.00 | 237.12 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 92.36 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 13.62 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 467.74 |
|  |
| **50.** | **Э03-09-001-139** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен** | **100 м2 покрытия** |  | **0.335** | **2 818.72** | **944.27** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5*** |
| 50. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9.825 | 3.291375 | 84.280 | 277.40 |
| *50. 2.* | *з1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.015* | *0.005025* | *143.420* | *0.72* |
| 50. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.015 | 0.005025 | 273.35 | 1.37 |
| (1) | *143.42* | *0.72* |
| 50. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.015 | 0.005025 | 589.67 | 2.96 |
| (1) | *143.42* | *0.72* |
| 50. 5. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0335 | 17.21 | 0.58 |
| 50. 6. | с101-9732 | Грунтовка | т | 0.013 | 0.004355 | 152 000.00 | 661.96 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 208.59 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 34.59 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 187.45 |
|  |
| **51.** | **Э03-09-001-95** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 %** | **м2** |  | **33.5** | **39.13** | **1 310.84** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5*** |
| 51. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 0.3 | 10.05 | 76.530 | 769.13 |
| 51. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0009 | 0.03015 | 589.67 | 17.78 |
| (1) | *143.42* | *4.32* |
| 51. 3. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.016 | 0.536 | 105.40 | 56.49 |
| 51. 4. | с402-1959-1 | Краска ВД-АК (колер 3-3) | т | 0.00032 | 0.01072 | 43 580.00 | 467.18 |
| 51. 5. | с409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.000044 | 0.001474 | 178.25 | 0.26 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 576.85 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 56.63 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 944.32 |
|  |
| **52.** | **Е62-17-3;** **(Постановление № 135 от 29.03.2010)** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** |  | **0.12** | **4 424.03** | **530.88** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5*** |
| 52. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 54.375 | 6.525 | 76.530 | 499.36 |
| *52. 2.* | *З1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.15* | *0.018* | *143.420* | *2.58* |
| 52. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.15 | 0.018 | 273.35 | 4.92 |
| (1) | *143.42* | *2.58* |
| 52. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.0108 | 589.67 | 6.37 |
| (1) | *143.42* | *1.55* |
| 52. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.6 | 0.192 | 105.40 | 20.24 |
| 52. 6. | с101-1959-1 | Краска водоэмульсионная белая ВД-АК | т | 0.032 | 0.00384 |  |  |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 376.46 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 15.06 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 922.39 |
|  |
| **53.** | **Э03-09-001-83** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Улучшенная окраска масляными составами по дереву (подоконник)** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** |  | **0.07** | **23 442.42** | **1 640.97** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5*** |
| 53. 1. | з1-0035 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 207.9 | 14.553 | 79.980 | 1 163.95 |
| *53. 2.* | *з1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.015* | *0.00105* | *143.420* | *0.15* |
| 53. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.015 | 0.00105 | 273.35 | 0.29 |
| (1) | *143.42* | *0.15* |
| 53. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.135 | 0.00945 | 589.67 | 5.57 |
| (1) | *143.42* | *1.36* |
| 53. 5. | с101-0420-1 | Эмаль белая | т | 0.02544 | 0.0017808 | 213 000.00 | 379.31 |
| 53. 6. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 8.4 | 0.588 | 105.40 | 61.98 |
| 53. 7. | с101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.039 | 0.00273 | 7 802.15 | 21.30 |
| 53. 8. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.0217 | 17.21 | 0.37 |
| 53. 9. | с101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0.0021 | 0.000147 | 55 593.22 | 8.17 |
| 53. 10. | с409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.000168 | 178.25 | 0.03 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 873.08 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 75.42 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 589.47 |
|  |
| **54.** | **Э03-05-002-42** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Ремонт дверных коробок в каменных стенах без снятия полотна** | **коробка** |  | **1** | **3 944.57** | **3 944.57** |
|  |  | ***Начисления: Н5= 1.5*** |
| 54. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 22.455 | 22.455 | 75.670 | 1 699.17 |
| 54. 2. | с101-1704 | Войлок строительный | т | 0.105 | 0.105 | 19 196.76 | 2 015.66 |
| 54. 3. | с101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 0.98 | 0.98 | 11.72 | 11.49 |
| 54. 4. | с101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00005 | 0.00005 | 49 279.66 | 2.46 |
| 54. 5. | с101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0.04 | 0.04 | 39.75 | 1.59 |
| 54. 6. | с102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.033 | 0.033 | 4 806.48 | 158.61 |
| 54. 7. | с405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.0168 | 0.0168 | 3 308.86 | 55.59 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 1 274.38 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 156.57 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 375.52 |
|  |
| **55.** | **Э03-09-001-04** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами - откосы** | **м2 отремонтированной поверхности** |  | **5.11** | **373.93** | **1 910.80** |
|  |  | ***Начисления: Н5= 1.5*** |
| 55. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 3.6 | 18.396 | 84.280 | 1 550.41 |
| 55. 2. | с101-1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки 300 | т | 0.002 | 0.01022 | 2 136.97 | 21.84 |
| 55. 3. | с402-0003-1 | Смесь штукатурная на основе гипса | кг | 9.7 | 49.567 | 6.83 | 338.54 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 1 162.81 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 92.21 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 165.82 |
|  |
| **56.** | **Э03-09-001-37** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, откосы** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** |  | **0.0511** | **2 446.79** | **125.03** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5*** |
| 56. 1. | з1-0039 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 17.985 | 0.9190335 | 83.420 | 76.67 |
| *56. 2.* | *з1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.015* | *0.0007665* | *143.420* | *0.11* |
| 56. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.015 | 0.0007665 | 273.35 | 0.21 |
| (1) | *143.42* | *0.11* |
| 56. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.045 | 0.0022995 | 589.67 | 1.36 |
| (1) | *143.42* | *0.33* |
| 56. 5. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4.4 | 0.22484 | 105.40 | 23.70 |
| 56. 6. | с101-1667-1 | Шпатлевка финишная | т | 0.029 | 0.0014819 | 15 500.00 | 22.97 |
| 56. 7. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.15 | 0.007665 | 17.21 | 0.13 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 57.59 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 5.48 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 188.09 |
|  |
| **57.** | **Э03-09-001-139** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен** | **100 м2 покрытия** |  | **0.0511** | **2 818.72** | **144.04** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5*** |
| 57. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9.825 | 0.5020575 | 84.280 | 42.31 |
| *57. 2.* | *з1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.015* | *0.0007665* | *143.420* | *0.11* |
| 57. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.015 | 0.0007665 | 273.35 | 0.21 |
| (1) | *143.42* | *0.11* |
| 57. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.015 | 0.0007665 | 589.67 | 0.45 |
| (1) | *143.42* | *0.11* |
| 57. 5. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.00511 | 17.21 | 0.09 |
| 57. 6. | с101-9732 | Грунтовка | т | 0.013 | 0.0006643 | 152 000.00 | 100.97 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 31.82 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 5.28 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 181.13 |
|  |
| **58.** | **Э03-09-001-86** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10 %(откосы дверей)** | **м2** |  | **5.11** | **81.52** | **416.55** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5*** |
| 58. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 0.48 | 2.4528 | 76.530 | 187.71 |
| 58. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0009 | 0.004599 | 589.67 | 2.71 |
| (1) | *143.42* | *0.66* |
| 58. 3. | с101-0456-1 | Эмаль ПФ 115 | т | 0.000202 | 0.00103222 | 213 000.00 | 219.86 |
| 58. 4. | с101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00002 | 0.0001022 | 57 697.97 | 5.90 |
| 58. 5. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.000337 | 0.00172207 | 105.40 | 0.18 |
| 58. 6. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.0018 | 0.009198 | 17.21 | 0.16 |
| 58. 7. | с409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.000024 | 0.00012264 | 178.25 | 0.02 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 140.78 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 16.72 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 574.05 |
|  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** |  |  |  |  | **16 064.11** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **16 064.11** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75)** |  |  |  |  | **7 772.84** |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3)** |  |  |  |  | **643.19** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **24 480.14** |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** |  |  |  |  | **24 480.14** |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  |  | **7 772.84** |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  |  | **643.19** |
|  | **Оплата основных рабочих** |  |  |  |  | **10 358.14** |
|  | **Трудозатраты осн. рабочих** |  |  |  |  | **131.44347** |
|  |
|  | **Раздел 3. Постоянные затраты** |
|  |
| **59.** | **С договор 1.** | **Техн. обслуживание газопровода** | **м2** |  | **1** | **330.78** | **330.78** |
|  |
| **60.** | **С договор 2.** | **Аварийная служба** | **м2** |  | **1** | **7 294.88** | **7 294.88** |
|  |
| **61.** | **С договор 4.** | **Вентканалы** | **м2** |  | **1** | **919.04** | **919.04** |
|  |
|  |
| **66.** | **С договор 3.** | **Техобслуживание ВДГО** | **м2** |  | **1** | **262.79** | **262.79** |
|  |
|  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** |  |  |  |  | **8 807.49** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **8 807.49** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **8 807.49** |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** |  |  |  |  | **8 807.49** |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО АКТУ** |  |  |  |  | **62 171.44** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **1 513.03** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 7, 17, 18)** |  |  |  |  | **1 023.36** |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 7, 17, 18)** |  |  |  |  | **76.09** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **2 612.48** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **60 658.41** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-5, 8, 15, 16, 21-23, 42-58)** |  |  |  |  | **13 554.79** |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-5, 8, 15, 16, 21-23, 42-58)** |  |  |  |  | **1 176.47** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **75 389.67** |
|  | **. ВСЕГО ПО АКТУ** |  |  |  |  | **78 002.15** |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  |  | **14 578.15** |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  |  | **1 252.56** |
|  | **НДС** |  |  |  | **18** | **14 040.39** |
|  | **ВСЕГО** |  |  |  |  | **92 042.54** |
|  | **Оплата основных рабочих** |  |  |  |  | **19 374.26** |
|  | **Трудозатраты осн. рабочих** |  |  |  |  | **245.57713** |

|  |  |
| --- | --- |
| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| М.П. |  |
|  |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| М.П. |  |